C (pF) f (MHz)

f (kHz)

L (uH)

Resonant Circuit f = 1 / (2 * pi * sqrt(L * C))